|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рік виробництва 2020 | **СП ТОВ "Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц"****Спеціаліст з продажу:**Руслан СолодовникТелефон: +38 067 400 0 454Факс: +38 044 201 60 90Мобільний телефон: +38 095 262 44 54Електронна пошта: ruslan.solodovnik@mercedes-benz.kiev.ua |  |

**Попередня інформація за специфікацією та ціною**

Шановні пані та панове,

ми хотіли б подякувати Вам за зацікавленість до наших автомобілів і на підставі загальних умов продажу автомобілів повідомити Вам попередню інформацію про

**Mercedes Benz Sprinter Transfer 45**

|  |
| --- |
| C:\Users\Sergey.Kondus\Desktop\изображение_viber_2021-02-25_15-59-59.jpg |

Модель: Mercedes-Benz Sprinter

Колісна формула: RWD

Базовая модель: Sprinter 907

Потужність двигуна: 120 kW (163 PS)

Колісна база: 4325 мм

Допуст. повна маса: 5000 кг

Рульове управління: зліва

Устаткування

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **General** |  |
| D61371413 | Sprinter Transfer 45 | Модифікація: Sprinter Transfer 45 |
| 1 | Steering left | Рульове управління зліва |
| 9BB | Vehicle as per regul. valid at constructdate: ECE R107, Class B | Автобус, що відповідає правилам: ECE R107, клас B |
| 9JL | Sprinter Transfer type identification | Тип ідентифікації Sprinter Transfer |
| 999Z | 999Z | Внутрішній код 999Z |
| KT1790001 | Aufnahme 526 Ländercode Ukraine | 526 Код країни Україна |
|  | **Power train** | **Силова передача** |
| MG3 | Engine OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 bhp) | Двигун OM 651 DE 22 LA 120 кВт (163 к.с.) |
| MP6 | Engine version Euro VI | Версія двигуна Euro VI |
| KT0305001 | Wegfall von MP6, Einfügen MP5 (Euro V Motor) | Відмова від коду MP6, встановлення коду MP5 версія двигуна Євро 5 |
| DMQ0 | On-Board Diagnostics (OBD) level D | Бортова діагностика (OBD) |
| DMI9 | Deletion of Eco start/stop function | Відмова від системи старт-стоп |
| DMD5 | Speed limiter system 100 km/h | Система обмеження швидкості 100 км / год |
| DG42 | Automatic transmission 7G-TRONIC PLUS | АКПП 7-ступенева, 7G-TRONIC PLUS 2 |
|  | **Suspension** | **Підвіска** |
| A50 | Higher-capacity front axle | Посилений передній міст |
| AR3 | Axle ratio i=4,182 | Передавальне число головної передачі i \ = 4,182 |
| Z11 | Rough-road version | Виконання підвіски для поганої дороги |
| DE07 | Hill start assist | Асистент рушання на підйомі |
| DBH1 | HOLD function | Функція Hold |
| RG3 | Tyres 205/75 R 16 C | Комплект шин розміром 205/75 R 16 C |
| RM0 | All-season tyres | Гума всесезонна |
| R87 | Spare wheel | Запасне колесо |
| RS6 | Steel rims 5,5 J x 16 | Металеві колісні диски 5.5 J х 16 |
|  | **Body** | **Кузов** |
| DZ1U | Body shell measures for rollovertest per ECE R66.02 | Перевірки згідно ECE R66.02 |
| 9GB | Weight version 5,0 t | Ваговій варіант 5,0 т |
| DLG7 | LED high-performance headlamps | LED світло (головне світло) |
| L13 | Halogen fog lamp with cornering light | Галогенні протитуманні фари з функцією освітлення повороту |
| DL22 | Tail lamps in LED technology part | Задні ліхтарі з частковим LED |
| DF49 | Tail lamps in LED technology part | Лобове скло з підігрівом |
| W02 | Tail lamps in LED technology part | Фургон з панорамним склінням |
| H21 | Thermally insulating glass withprotective filter stripe on windscreen | Теплоізоляційне скло з захисною смугою фільтра на вітровому склі |
| DW61 | Glazing rear doors | Скління задніх дверей |
| H22 | Heated rear windscreen | Задні вікна з підігрівом |
| 2AC | Step for sliding door,electrically operated 600mm | Сходинка для розсувних дверей, з електроприводом 600 мм |
| VA7 | Stowage facility with net in rear doors | Речове відділення з сіткою в задніх дверях |
| 2GA | Rear wheelarches lowered | Задні колісні арки опущені |
| DH04 | Heat insulation of cab | Ізоляція кабіни |
| 2MB | Heat insulation of cab | Ізоляція даху |
| P47 | Mud flaps at front | Бризковики передні |
| P48 | Rear mudflaps | Бризковики задні |
|  | **Doors** | **Двері** |
| DT55 | Sliding door right electrically operated | Зсувні двері праві з електроприводом |
| 2BT | Additional features for electr. operatedsliding door (T55/T56) | Додаткові можливості для електр. керованих зсувних дверей (T55 / T56) |
| DT60 | Opening restrictor for electricsliding door | Обмежувач відкриття електрично зсувних дверей |
| 2CB | Driver's door as emerg. door with buzzer | Двері водія як аварійні двері з зумером |
| 2CC | Rear door as emergency exit | Задні двері як запасний вихід |
| W54 | Two 270-degree hinged rear doors | Задні двері, відкриття на 270-градусів |
|  | **Supply System** | **Паливна система** |
| DK13 | Main tank 71 litres | Паливний бак 71 л |
| KL5 | Fuel filter with water seperator | Паливний фільтр з вологовідділювачем |
|  | **Electr. Equipment** | **Електричне обладнання** |
| DED4 | 12V 92 Ah AGM battery | Акумуляторна батарея 12 В 92 Аг |
| ES0 | Jump start terminal | Колодка для стороннього підключення акумулятора |
| M60 | Alternator 14 V / 250 A | Генератор 14 В / 250 А |
| DE30 | Battery isolating switch, single-pole | Головний вимикач батареї одноконтактний |
| LB3 | Additional indicators, flat, at rearon roof | Додаткові покажчики поворотів на даху ззаду |
| LB1 | Side marker lamps | Бічні габаритні ліхтарі |
| DLB5 | Third stop lamp | Третій стоп-сигнал |
| LE1 | Adaptive Brake Light | Адаптивний стоп-сигнал |
| DED5 | Special module, parameterisable | Спеціальний параметричний модуль |
| D6BA | Eco-Platine (Basiselektrik) | Eco-плата (базова електрика) |
| DES2 | Socket 12 V luggage compartment | Розетка 12 В багажного відділення |
| DEK1 | Terminal block electrical connections | Клемна колодка під сидінням водія |
| KT08533001 | KSW-7PA-6028 L+M USB Dosen an Seitenwand | USB штекери в салоні |
|  | **Driver's workstation** | **Робоче місце водія** |
| DC6L | Multi-function steering wheel | Багатофункціональне рульове колесо |
| DCL1 | Steering wheel adj. for height and tilt | Рульова колонка регульована по вильоту та куту нахилу |
| DF68 | Exterior mirrors heated and electrically adjustable | Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням |
| DF61 | Interior rear-view mirror, anti-dazzle | Внутрішнє дзеркало заднього виду, протизасліплююче |
| DF64 | Exterior mirror with electric folding | Зовнішні дзеркала, що електрично складаються |
| DEY5 | Mercedes-Benz emergency call system | Система екстреного виклику Mercedes-Benz для ЄС |
| KT0920001 | Wegfall Code DEY5 | Відсутність коду DEY5 |
| DEY6 | Breakdown management | Асистент дистанційного виявлення несправностей |
| KT0920002 | Wegfall Code DEY6 | Відмова від коду DEY6 |
| DE3J | Provision for switch panel | Підготовка під панель перемикачів |
| KT0921001 | Provision for switch panel | Відмова від коду D6SA |
| KT0921002 | KSW-6SA-2000 Wegfall Schaltertafel | KSW код відмова від панелі комутаторів |
| D6SA | Switch panel bus scope | Панель перемикачів для автобуса |
| DJH3 | Communication module (LTE)for digital services | Модуль зв'язку (LTE) для цифрових послуг |
| JA8 | Crosswind Assist | Асистент стабілізації руху при бічному вітрові |
| DMS1 | Cruise control | Круїз контроль |
| DFM3 | WET WIPER System | Система омивання лобового скла WET WIPER |
| DJF1 | Rain sensor | Датчик дощу |
| JW5 | Lane keeping assist | Система утримання в смузі руху |
| DJW8 | ATTENTION ASSIST | Система ATTENTION ASSIST |
| DLA2 | Headlight Assist | Асистент управління світлом фар |
| DBA3 | Active Brake Assist | Активний гальмовий асистент Active Brake Assist |
| DJ10 | Speedometer km/h | Спідометр, км |
| DJD6 | Intelligent tachograph | Інтелектуальний тахограф |
| DJ55 | Belt warning device for co-driver's seat | Пристрій попередження про непристебнутий ремінь переднього пасажира |
| J58 | Belt warning device for driver's seat | Пристрій попередження про непристебнутий ремінь водія |
| DJK5 | Instrument cluster with colour display | Комбінація приладів з кольоровим дисплеєм |
| J65 | Outside temperature display | Індикатор зовнішньої температури |
| DS02 | Driver's seat, adjustable | Сидіння водія, регульоване |
| DS22 | Armrest for driver’s seat | Підлокітник на сидінні водія |
| SA5 | Drivers airbag | Подушка безпеки водія |
| DS04 | Adjustable co-driver's seat | Регульоване сидіння переднього пасажира |
| DS25 | Armrest for co-driver seat | Підлокітник для сидіння переднього пасажира |
| DFG8 | Cupholder at front | Підстаканник спереду |
| DFY7 | Buttons for wireless remote control | 3-кнопковий пристрій дистанційного замикання |
|  | **AC-Heat.-Cool** | **Опалення та кондиціювання** |
| 5EH | Heat exchanger with blower, sidein passenger compartment | Теплообмінник з повітродувом, збоку в салоні |
| HH9 | Driver's area a/c system 'Tempmatik',7 kW, controlled | Система кондиціонування водійської зони 'Темпматік', 7 кВт, керований |
| DHK4 | Driver's area a/c system 'Tempmatik',7 kW, controlled | Пасажирська система кондиціонування, 11 кВт. Ст. колір: антрацит |
| D5EB | Circulation pump | Циркуляційний насос |
| H88 | Pre-installation for auxiliaryheat exchange | Підготовка для встановлення допоміжного теплообмінника |
| DH12 | Hot water preheater 5.5 kWwith stationary heater function | Автономний обігрівач 5,5 кВт з функцією стаціонарного обігрівача |
| DHH2 | Electric hot air heating | ПТС-елемент |
| 5JD | Electric hot air heating | Люк в даху (запасний вихід) |
| 5KX | Deletion of roof ventilator | Відмова від вентилятора на даху |
|  | **Seats** | **Місця для сидіння** |
| 3AС | Seating "Travel Star Sprinter", rückwärts verstellbar, Sitzbreite 420mm | Сидіння "Travel Star Sprinter", з регулюванням нахилу спинки, ширина 420 мм |
| 3MA | Seats mounted in tracking, foot-sidewall | Сидіння встановлені на бічних опорах |
| 0MC | Seating 18 + 1 + 1 (A4, H33 803 000 0567) | Місця 18 + 1 + 1 (A4, H33 803 000 0567) |
| 3JA | Lapbelts for passenger seats | Ремені на пасажирських сидіннях |
| 3KA | Armrests on aisle side instandard version | Підлокітники з боку проходу в стандартному варіанті |
| 3KG | Corner handgrips | Ручки на спинках сидінь салону |
| 123140101 | Stoffangaben zur Bestuhlung | деталі з тканини для сидіння пасажирських сидінь |
|  | Fahrgastsitze: Sitzspiegel Stoff: Leo H.00.000.983.10.72;Rückseite: Serie Nadelvlies grau | Пасажирські сидіння: тканина Leo H.00.000.983.10.72; зворотня сторона: серійна, матеріал сірий Nadelvlies |
| 3BD | Seat cover driver’s seat in materialsame as passenger seats | Оббивка сидіння водія з матеріалу як на пасажирських сидіннях |
| 3DA | Seat cover driver’s seat in materialsame as passenger seats | Оббивка сидіння салону з матеріалу MB collection |
| 3CC | Seat cover for co-driver in same materiaas passenger seats | Оббивка сидіння штурмана з матеріалу як на пасажирських сидіннях |
| KALT12001 | Aufnahme Code 3KP, Seitliche Verstellbarkeit für Doppelsitz gangseitig (40mm) | KSW додатковий код Code 3KP Регулювання сидіння в бік проходу для здвоєних сидінь (40мм). |
| KALT12002 | Wegfall Sitztoff Fahrgastsitze in Maturin | Відмова від тканини Матурін для сидінь пасажирів |
| KALT12003 | Stoff Fahrgastsitze: Sitzspiegel Stoff: Leo H.00.000.983.10.72; Rückseite: Serie Nadelvlies grau | Пасажирські сидіння: тканина Leo H.00.000.983.10.72; Зворотня сторона: серійна, матеріал сірий Nadelvlies |
|  | **Information facility** | **Інформаційний центр** |
| DE1O | MB audio system | Аудіосистема MB |
| DE1D | Digital radio (DAB) | Цифрове радіо (DAB) |
| 7EC | Loudspeakers in pax comp. (4 off) | Динаміки в салоні. (4 шт.) |
|  | **Internal Equipment Further** | **Внутрішнє обладнання** |
| LB9 | Entrance lighting | Освітлення порога |
| D6JF | Additional lighting for pax compartment | Додаткове освітлення для пасажирського салону |
| DLC4 | Roof unit comfort LED | Комфортна стельова панель управління |
| FF5 | Stowage over windscreendriver and co-drive side | Полка над лобовим склом |
| KT1431351 | Code D4GH, Low Cost Gepäckablage links | Багажна полку зліва |
| KT1431451 | Code D4GI, Low Cost Gepäckablage rechts | Багажна полку справа |
| 4FA | Stowage over windscreendriver and co-drive side | Багажний кронштейн під задніми сидіннями |
| 143240119 | Handrail paint finish:evo grey 3 | Поручні пофарбовані: Ево Грей 3 |
| D4JB | Handrail paint finish:evo grey 3 | Поручні перед першим одинарним місцем |
| 4JA | Handrails for thefirst row of seats | Поручні для першого ряду сидінь |
| 4JK | Grab handles at the entrance LST | Поручні при вході |
| DV36 | Roof lining | Обшивка даху |
| DY26 | Wheel chock | Противідкатний башмак |
| 9PA | Standard emergency hammer | Стандартний аварійний молоток |
|  | **Interior Design** | **Дизайн інтер'єра** |
| D4AE | PVC floor covering in passenger comp.,standard | ПВХ покриття для підлоги в пасажирському салоні |
| 6336 | Floor covering design:Tarabus Vega NT evo grey dark/yellow | Дизайн підлогового покриття: Tarabus Vega NT Evograu темний/жовтий |
|  | Anti-slip category R10 | Протиковзна категорія R10 |
| 4EC | Plastic trim panel passenger compartmentup to window sill | Пластикова обробка панелі салону до підвіконня |
| 4CA | Window pillar cladding | Накладки на віконних стійках |
| DVA5 | Full trim for rear swivel doors | Обшивка задніх дверей |
|  | **Paint Work Finish** | **Оздоблювальні роботи** |
| 9215 | Vehicle paint finish:alaska white (price level 1) | Забарвлення автомобіля: колір білий Аляска |
| 8BB | Extra painting (Price category 1) | Додаткові роботи по фарбуванню |
| 8AE | Extra painting (Price category 1) | Бічні молдинги в колір автомобіля |
| 8AF | Bumper front painted in vehicle colour | Передній бампер в колір автомобіля |
| 8AG | Bumper rear painted in vehicle colour | Задній бампер в колір автомобіля |
| DCN2 | Radiator grille frame in vehicle colour | Рамка решітки радіатора в колір автомобіля |
| CM9 | Radiator grille frame in vehicle colour | Накладки кузова з підготовкою під чистий білий |
| DFK3 | Radiator grille frame in vehicle colour | Хромована решітка радіатора |
| 8AC | Air conditioning cover in vehicle colour | Кришка кондиціонера в колір автомобіля |
| DC72 | Basic paint finish bumper | Базова пофарбування бампера |
|  | **Further** | **Додатково** |
| Y10 | First-aid kit | Аптечка |
| DY44 | Hazard warning triangle ECE version | Попереджувальний трикутник |
| Y43 | Hydraulic jack | Гідравлічний домкрат |
| Y45 | Warning light | Аварійний ліхтар |
| D9VS | Minibus model generation VS30 | Мікроавтобус модель покоління VS30 |
| DXS1 | Labels and printed material in Russian | Етикетки і друковані матеріали російською мовою |
| 9FA | Security package | Пакет безпеки |
| KT1790501 | Code 9FA, Sicherheitspaket in englisch | Код 9FA, пакет безпеки англійською мовою |

**Спеціальна вартість на 05.06.2021 в ГРН в ПДВ: 3 266 673,80\***

**Еквівалент спеціальної вартості в EUR: 98 800,00\***

**Регулярна вартість в EUR: 106 500,00**

**Размір знижки: 7 700,00 или 7,23 %**

*\* Вартість автомобіля може змінюватися в залежності від зміни курсу євро, який встановлений НБУ станом на день підписання договору. Продажна вартість розраховується як еквівалентна вартість автомобіля в EURO згідно офіційного курсу НБУ української гривні до Євро на день оплати*

**Право на внесення змін в комерційні та технічні умови зберігається.**

**Строк поставки:**

Приблизно через 1-2 дні після отримання замовлення та сплати авансу-завдатку.

**Умовиви оплати:**

20% як безвідсотковий аванс-завдаток, який підлягає сплаті при видачі замовлення; 80% суми - остаточний платіж шляхом перекладу перед поставкою. Вищевказана ціна відповідає нинішньому рівню цін і дійсна для поставки і розрахунків до 01.06.2021 року включно. Оплата проводиться в грн. за допомогою переказу грошових коштів на рахунок Продавця. Днем оплати вважається день надходження платежу на рахунок Продавця.

**Фінансуваня**

Умови фінансування розглядаються в кожному конкретному випадку індивідуально.

Дана пропозиція не є остаточною. Остаточна вартість автомобіля і умови угоди фіксуються при укладанні офіційного договору.

З найкращими побажаннями,

СП ТОВ "Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц"

Руслан Солодовник

Мобільний телефон: +38 095 262 44 54